Приложение №2

Технические требования к кабельному принтеру

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | ТНПА (технические характеристики) | Кол-во товара | Ед. изм. |
| 1. | Кабельный принтер MaxTubeV (или аналог) в комплекте  | Метод (технология печати): термотрансферная;Применение: для маркировки кабеля и проводов;Печать на ПВХ-трубке, термоусадочной трубке;Диаметры трубок: 0,5 – 8 мм;Автоматическая подача, печать и резка материала;Наличие LCD дисплея;Ввод информации: клавиатура;ПО для подключения к ПК;Кейс для переноски;Сетевой шнур и блок питания. | 1 | к-т. |
| 1.1. | Профиль овальный UMARK-PO250Y (или аналог) | Материал: не горючий ПВХ;Внутренний диаметр: 3,2-4 мм;Цвет: желтый;Печать: термотрансферная. | 100 | м.п. |
| 1.2. | Риббон для кабельного принтера MaxTubeV (или аналог)  | Цвет: черный;Назначение: термотрансферная печать на кабельных принтерах;Длина ленты: 80 м;Ширина ленты: 12 мм;  | 1 | шт. |