Приложение №2

Технические требования к кабельному принтеру

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ТНПА (технические характеристики) | Кол-во товара | Ед. изм. |
| 1. | Кабельный принтер MaxTubeV  (или аналог) в комплекте | Метод (технология печати): термотрансферная;  Применение: для маркировки кабеля и проводов;  Печать на ПВХ-трубке, термоусадочной трубке;  Диаметры трубок: 0,5 – 8 мм;  Автоматическая подача, печать и резка материала;  Наличие LCD дисплея;  Ввод информации: клавиатура;  ПО для подключения к ПК;  Кейс для переноски;  Сетевой шнур и блок питания. | 1 | к-т. |
| 1.1. | Профиль овальный UMARK-PO250Y  (или аналог) | Материал: не горючий ПВХ;  Внутренний диаметр: 3,2-4 мм;  Цвет: желтый;  Печать: термотрансферная. | 100 | м.п. |
| 1.2. | Риббон для кабельного принтера MaxTubeV  (или аналог) | Цвет: черный;  Назначение: термотрансферная печать на кабельных принтерах;  Длина ленты: 80 м;  Ширина ленты: 12 мм; | 1 | шт. |