Приложение №1

Состав комплекта кабельного короба

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ТНПА (технические характеристики)** | | | | | | | | | **Кол-во товара** | **Ед. изм.** |
| 1 | Короб кабельный прямой | КПН-0,06/0,2-3-УХЛ3 (или аналог) | | - тип неперфорированный; - размеры 60х200х3000 мм (ВхШхД); - материал: сталь; - толщина металла: не менее 1,0 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом Сендзимира; - комплектно с крышкой, соединителями и метизами. | | | | | | | 12 | шт |
| 2 | Короб кабельный прямой | КПП-0,11/0,2-6-УХЛ3 (или аналог) | | - тип лестничный; - размеры: 110х200х6000 мм (ВхШхД); - материал: сталь; - толщина металла: не менее 1,5 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом Сендзимира; - комплектно с крышкой, соединителями и метизами. | | | | | | | 2 | шт |
| 3 | Короб кабельный поворотный | ККПГ-0,06/0,2-УХЛ3 (или аналог) | | - горизонтальный; - для короба 60х200х600 мм;  - материал сталь; - толщина металла: не менее 1,0 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом Сендзимира; - комплектно с крышкой и метизами. | | | | | | | 3 | шт |
| 4 | Стойка кабельная | СК-400 (или аналог) | | - размеры: 400х70х50 мм (ВхШхД); - материал: сталь; - толщина металла: 2,5 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения. | | | | | | | 24 | шт |
| 5 | Распорка стойки кабельной | РСК-61 (или аналог) | | - совместимость со стойкой кабельной; - материал: сталь; - толщина металла: 2,0 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения. | | | | | | | 16 | шт |
| 6 | Консоль кабельная | КК-210 (или аналог) | | - способ крепления: болтовой к стойки; - длина: не менее 200 мм; - материал: сталь; - толщина металла: 2,0 мм; - защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения. | | | | | | | 24 | шт |
| 7 | Швеллер | К225 | | перфорированный 80х40х2мм, L=2500 мм, оцинкованный | | | | | | | 25 | шт |
| 8 | Основание | К швеллеру К 225 | | 80х40, оцинкованное | | | | | | | 14 | шт |