Приложение №1

Состав комплекта кабельного короба

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ТНПА (технические характеристики) | | Кол-во товара | Ед. изм. |
| 1 | Короб кабельный | Аналог ККП 0,06/0,2-6  Размеры 60х200х6000 (ВхШхД) мм;  Материал сталь;  Защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения;  Комплектно с крышкой | 48 | м.п |
| 2 | Соединитель короба | Для короба высотой 60 мм;  Материал сталь;  Защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения | 16 | шт |
| 3  4 | Стойка кабельная | Аналог СК-600 Размеры 600х70х50 (ВхШхД) мм;  Материал сталь; Толщина метала не менее 4 мм;  Защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения | 15 | шт |
| Аналог СК-2500 Размеры 600х70х50 (ВхШхД) мм;  Материал сталь; Толщина метала не менее 4 мм;  Защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения | 4 | шт |
| 5 | Консоль кабельная | Аналог КК-210  Длина не менее 200 мм;  Материал сталь;  Защитное покрытие поверхности: горячее цинкование методом погружения | 30 | шт |